
岩新电火花震源技术参数

	序号
	设备名称
	技术参数
	品牌型号

	1
	电火花震源
	●电源输入：交流220V 6A；                                                                       
●发射电压0-5000V；                                                                                                                                           
●功率 0-1000焦耳；                                                                       
●充电时间：0-13秒；                                                                                                                            
●升压速率：3秒升压到4000V；                                                                              
●工作方式：自动、手动；
●炮线长度：100米  
●放电电极：外部安装储水套                                                                                                   
●操作控制：储能器主机操作、同步触发盒远程操作；                                                                                
●触发方式：外部触发盒触发；                                                                                                                                                                                                                                                        ●匹配仪器：各型号地震仪、声波仪；
●适用范围：井间；
●安全保护：急停保护、接地保护、过流保护；
●工作温度：-25-+85℃
●工作湿度：＜85%
●储能器机箱尺寸：（长X宽X高:450X350X250cm）；
●储能器重量：25.4Kg(一人可提起)
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