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前  言

张家口德沃水泥制品有限公司于2024年3月委托中恒鼎信项目管理（河北）有限公司编制了《张家口德沃水泥制品有限公司新建水泥制品制造项目环境影响报告表》，该报告于2024年3月29日通过张家口市行政审批局审批，文号：张行审立字〔2024〕202号。

2026年7月13日填报了固定污染源排污登记回执，登记编号：91130705MADC3PBN4L001Y。
项目于2026年7月投入试运营，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

2026年7月参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（冀环办字函〔2017〕727号）有关要求，开展相关验收调查工作，同时我公司委托张家口博浩威特环境检测技术服务有限公司于2026年7月4日至7日进行了竣工验收检测并出具检测报告（报告编号：BTYS20260039）。

1 验收编制依据

1.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（ 2018年10月26日施行）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，（2022年6月5日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年9月1日起施行）。

1.2 规章、制度

（1）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，（国环规环评〔2017〕4号）；

（3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）；

（4）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（河北省环境保护厅冀环办字函〔2017〕727号）。

1.3 验收技术规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2022）；

（7）《环境空气质量标准》（GB3095-2025）；

（8）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（9）《地下水质量标准》（GB/14848-2017）；

（10）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（11）《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）；

（12）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；

（13）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

1.4 工程技术文件及批复文件

（1）《张家口德沃水泥制品有限公司新建水泥制品制造项目环境影响报告表》（中恒鼎信项目管理（河北）有限公司，2024年3月）；

（2）张家口市行政审批局关于《张家口德沃水泥制品有限公司新建水泥制品制造项目环境影响报告表》的审批意见，张行审立字〔2024〕202号，2024年3月29日；

（3）环保设计资料、工程竣工资料等其他相关资料。

2 工程概况

2.1 项目基本情况

2.1.1 基本情况
项目基本情况介绍见下表2-1。

表2-1  项目基本情况

	项目名称
	张家口德沃水泥制品有限公司新建水泥制品制造项目

	建设单位
	张家口德沃水泥制品有限公司

	法人代表
	沈燕飞
	联系方式
	17732493461

	通信地址
	河北省张家口市宣化区北门外四方台8号院

	联系电话
	17732493461
	邮政编码
	075300

	项目性质
	新建
	行业类别
	二十七、非金属矿物制品业“55、石膏、水泥制品及类似制品制造”

	建设地点
	张家口市宣化区春光乡四方台村

	占地面积
	33067m2
	经纬度
	东经115 度2分25.507秒，北纬40度39分31.963秒

	开工时间
	2025年7月
	试运行时间
	2026年7月


2.1.2 地理位置及周边情况
东侧410米处为四方台村，项目西北侧1280米为王河湾村。项目厂址周围无饮用水水源地保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律法规规定的环境敏感区。项目所在地理位置示意图见附图1，周围环境概况示意图见附图2。

2.1.3 平面布置

项目平面布置情况见附图3。

2.2 建设内容

2.2.1 生产规模及产品方案

项目年产水泥管10000个。

2.2.2 主体设施建设内容

租用现有厂房，总建筑面积8470平方米，项目具体建设情况见表2-2。
表2-2   项目组成一览表

	项目
	具体内容
	备注

	主体工程
	生产车间
	1号生产车间1700平方米，2号生产车间1900平方米
	租赁厂房

	
	焊接车间
	2间，各建筑面积500平方米
	

	
	搅拌库
	2间，各建筑面积960平方米
	

	辅助工程
	办公室
	建筑面积1950平方米
	

	
	沉淀池
	设置1个沉淀池，300m3
	新建

	
	成品养护区
	20000平方米，露天养护
	租赁厂房


2.2.3 主要原辅材料

项目年用原辅材料及能源消耗表见表2-3。

表2-3  项目主要原辅材料消耗表

	序号
	名称
	单位
	消耗量t/a
	备注

	1
	石子
	t/a
	3600
	外购

	2
	沙子
	t/a
	2400
	外购

	3
	水泥
	t/a
	1200
	外购

	4
	钢筋
	t/a
	600
	外购

	5
	脱模剂
	t/a
	60
	外购


2.2.4 生产设备

项目主要设备一览表见表2-4。

表2-4  设备一览表

	序号
	设备名称
	规格及型号
	数量
	单位

	1
	水泥罐
	80m2
	4
	个

	2
	混凝土搅拌机
	CMP2250/1500
	2
	套

	3
	天车
	/
	8
	台

	4
	钢筋骨架滚焊机
	/
	2
	台

	5
	芯模振动设备
	/
	2
	台

	6
	传送带
	/
	4
	条

	7
	配料机
	/
	2
	台

	8
	调直机
	/
	2
	台

	9
	电焊机
	/
	1
	台

	10
	折弯机
	/
	1
	台

	11
	切割机
	/
	1
	台

	12
	芯模振动管模
	/
	12
	套

	13
	径向挤压设备
	/
	1
	台

	14
	径向挤压模具
	/
	28
	套

	15
	外压试验机
	/
	1
	台

	16
	内压试验机
	/
	1
	台

	17
	铲车
	/
	2
	台

	18
	叉车
	/
	2
	台


2.3 工艺流程

2.3.1 工艺流程
（1）原材料：项目使用原材料由市场购买，砂子、石块由汽车运送至仓库堆放；水泥由汽车配送加入水泥罐仓内；
（2）搅拌：由计算机进行计量，按配比进料，砂子、石子由密闭传送带加入拌和机，水泥采用气动输送方式给料，搅拌用水采用压力给水，各原料进入搅拌机进行搅拌；
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2-3  生产工艺及产污节点示意图

（3）成品：钢筋调直，骨架成型，清理管模，涂脱模剂，将混凝土浇筑至模具内制管，震动密实定型，经养护，达到强度后拆模便成为成品，龙门吊运送至成品暂存区，进行露天养护；最后试块出池强度检测，达到合格标准后出厂。
2.4 劳动定员及工作制度

本项目劳动定员8人，工作制度为2班/天，每班8小时，年工作周期210天。

2.5 公用工程

2.5.1给排水

（1）给水

本项目用水由附近村子水车拉水。

本项目劳动定员8人，年生产210天。参照《生活与服务业用水定额第1部分：服务业》（DB13/T5450.2-2021）表1居民生活用水定额，农村居民用水定额18.5m3/人·a，则生活用水量为85.15m3/a；设备、车辆日清洗用水量约为2m3，年需用水量为420m3；喷淋用水约为1000m3/a；产品养护用水约为2000m3/a；生产过程中搅拌用水量69.52m3/d（14600m3/a）。

（2）排水

职工生活污水排污系数按0.8计算，生活污水产生量为68.12m3/a，排入防渗旱厕由环卫部门定期清运处置；设备、车辆日清洗用水排污系数按0.8计算，污水产生量为336m3/a，经初步沉淀后回用于混凝土拌和用水；生产过程中混凝土拌和用水全部消耗进入产品不外排，产品养护用水全部损耗，不外排。    

本项目设置1个沉淀池，容积各为300m3，日循环水量为170m3，沉淀池采用二级沉淀，沉淀后即可回用，沉淀池能够满足日循环水量要求。
2.5.2 供电
项目用电由市政供电管网提供。
2.5.3 供热

本项目无生产用热，冬天不生产无需供暖。

2.6 环评审批情况

张家口德沃水泥制品有限公司于2024年1月委托中恒鼎信项目管理（河北）有限公司编制了《张家口德沃水泥制品有限公司新建水泥制品制造项目环境影响报告表》，该报告于2024年3月29日通过张家口市行政审批局审批，文号：张行审立字〔2024〕202号。

2026年7月13日填报了固定污染源排污登记回执，登记编号：91130705MADC3PBN4L001Y。
2.7 项目投资

本项目投资总概算为1200万元，其中环境保护投资总概算100万元，占投资总概算的8.3%；实际总投资800万元，其中环境保护投资15万元，占实际总投资1.9%。
实际环境保护投资见下表2-6所示。
表2-6  实际环保投资情况说明

	项目
	污染源
	环保设施名称
	数量
	金额

	废气
	搅拌废气
	集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒
	2
	8

	
	原料堆存
	定时洒水抑尘
	-
	1

	
	运输扬尘
	定时洒水抑尘
	-
	

	废水
	生活废水
	进入防渗旱厕定期由环卫部门清掏
	1
	0.5

	
	清洗废水
	排入沉淀池，循环使用不外排
	1
	2

	
	喷淋、洒水

抑尘
	喷淋设施
	
	

	噪声
	生产设备
	选用低噪声设备，加减振垫
	-
	2

	固体废物
	沉淀池污泥
	收集后外售给建材公司
	-
	-

	
	除尘灰
	回用于生产，不外排
	
	

	
	废机油、废液压油、废滤芯及其包装物、沾油物
	暂存于危废暂存间内，交由有危废资质单位处理
	1
	1

	
	生活垃圾
	集中收集后统一由环卫处清运
	-
	0.5

	合计
	15


2.8 项目变更情况说明

经现场调查和建设单位核实，建设内容与环评及批复基本一致，不存在重大变更。
2.9 环境保护“三同时”落实情况
	项目
	污染源
	环保措施
	数量
	排放标准
	是否落实

	废水
	设备、车辆清洗用水
	沉淀池
	1
	不外排
	已落实

	
	生活废水
	排入防渗旱厕
	-
	不外排
	已落实

	颗粒物
	颗粒物（p1）
	筒仓除尘器、集尘罩+布袋除尘器+15m高排气筒
	1
	《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中颗粒物标准要求
	已落实

	
	颗粒物（p2）
	筒仓除尘器、集尘罩+布袋除尘器+15m高排气筒
	1
	
	已落实

	
	无组织颗粒物
	控制扬尘的封闭式料棚，设置水喷淋、移动式雾装置炮，控制装卸、给料环节产生的粉尘
	《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2无组织标准要求以及满足《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/2352-2016）要求
	已落实

	
	
	经移动式焊烟净化器处理后无组织排放
	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值
	已落实

	噪声
	生产设备
	设备均选用低噪声设备，进行建筑隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
	已落实

	固废
	生活垃圾
	由环卫工人清运
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
	已落实

	
	不合格品、沉淀池污泥
	外售
	
	已落实

	
	除尘器收集颗粒物
	回用于生产
	
	已落实


表2-7  环境保护“三同时”落实情况

2.10 验收范围及内容

验收内容：

①废气──颗粒物是否达标排放为具体检测内容。

②噪声──厂界噪声，为具体检测内容。

③固体废物──一般固废及危险废物为主要检查内容。

工程环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。

3 主要污染源及治理措施

3.1 施工期主要污染源及治理措施

本项目为新建项目，施工期主要污染源包括废气、噪声、固体废物等，项目施工期间合理安排时间，轻搬轻放，减少设备之间的碰撞噪声，以减轻项目建设期对周边环境的影响。目前项目已建成运行，施工期环境污染已经不存在。

3.2 运行期主要污染源及治理措施

3.2.1 废水

项目运营期产生的废水主要为本项目生活污水进入厂区防渗旱厕，定期由环卫部门清掏，不外排；

喷淋、抑尘用水自然蒸发；

清洗废水进沉淀池沉淀后循环使用，不外排。
3.2.2 废气
水泥筒仓粉尘：项目水泥用水泥罐储存，在筒仓顶部呼吸孔会产生颗粒物，通过筒仓除尘器除尘后经一根内径0.5m、高15米排气筒排放（P1）。

搅拌工序：设置集气罩+布袋除尘器1台，该工序粉尘经集气罩收集后，由布袋除尘器处理再经一根内径0.5m、高15m的排气筒排放（P2）。符合《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中表1标准。
运输扬尘定时洒水抑尘；

原料堆存产生的粉尘：根据《河北省煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T 2352-2016）要求，原料采取防风抑尘网+苫盖+定时洒水抑尘的措施减少粉尘影响。
3.2.3 噪声

主要为设备运行噪声，选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等，项目噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

3.2.4 固体废物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾经收集后，由环卫部门清运；

布袋除尘除尘灰收集后外售建材公司；

沉淀池污泥外售建材公司；

筛分后不合格产品回用于生产；

设备使用、保养、维修过程中产生的废机油、废液压油、废滤芯及其包装物、沾油物暂存危废间，定期交由有资质单位处理。
4 环评主要结论及环评批复要求

4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

4.1.1 结论

综上所述，本项目建设符合国家产业政策的要求，选址合理；采取有效的污染防治措施后，污染物实现达标排放；具有较好的环境、经济和社会效益。在严格落实本报告表提出的各项污染防治措施的基础上，本项目从环境保护角度考虑是可行的。

4.2 审批部门审批意见

具体审批意见见附件。
4.3 审批意见落实情况

审批意见落实情况详见下表4-1。
表4-1  环评审批意见落实情况

	序号
	审批意见内容
	落实情况

	1
	建设单位：张家口德沃水泥制品有限公司
	已落实

	2
	建设地点：张家口市宣化区春光乡四方台村
	已落实

	3
	项目总占地面积33067平方米，总建筑面积8470平方米。
	已落实

	4
	建设内容：项目新建厂房6520平方米，年产水泥管100000个
	已落实

	5
	施工期
	加强施工期环境管理，制定严格的规章制度，合理布置施工现场、安排施工时间。在敏感点附近，应避免夜间施工，确需夜间施工的，应报当地环保部门批准后方可实施。运输车辆采取限速、禁鸣等措施，同时严格落实环评报告中提出的其它各项噪声振动防治措施，确保施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关限值要求。施工期扬尘须满足《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1中标准要求确保施工期各项污染物稳定达标排放。
	已落实

	6
	运营期
	项目生产中清洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产，喷淋、抑尘水自然蒸发，无生产废水外排。职工生活用废水排入自建防渗旱厕，由环卫部门定期清掏处置。
	已落实

	7
	
	项目生产无需用热，不得新建燃煤设施。生产工序均设置于封闭厂房内，堆放、搅拌工序产生的粉尘须经有效治理设施处理后通过1根不低于15米高排气筒排放，排放浓度须满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中表1标准。原[image: image1][image: image5.png]T4



料、产品堆存须按照《河北省煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》(DB13/T2352-2016)要求采取有效的防尘抑尘措施；

厂界颗粒物浓度须《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中表2无组织排放限值要求。运营期须按要求做好防尘抑尘工作，确保大气污染物稳定达标排放。
	已落实

	8
	
	生产设备须采用低噪声设备，且须采取隔音、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。
	已落实

	9
	
	生产过程中沉淀池泥沙须统一收集经脱水处理后堆存于原料堆存处；员工生活垃圾由环卫部门定期清理处置：废机油、废液压油、废滤芯及其包装物、沾油物等危险废物须分类暂存于危废暂存间内，由有资质单位定期清理处置。
	已落实

	10
	
	严格落实环评报告表中提出的各项环境风险防范措施，确保突发风险事故情况下的环境安全。严格把控生产原料来源，坚决杜绝私自采挖的违法行为发生。
	已落实


5验收评价标准

5.1污染物排放标准

5.1.1 污水
项目生产中清洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产，喷淋、抑尘水自然蒸发，无生产废水外排。职工生活用废水排入自建防渗旱厕，由环卫部门定期清掏处置。

5.1.2 废气

本项目运营期堆放、搅拌粉尘执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2新污染源大气污染物排放限值中颗粒物二级排放标准；

无组织粉尘执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2新污染源大气污染物排放限值中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。
标准浓度限值见下表。

表3-6  运营期大气污染物排放标准
	类别
	标准值
	标准来源

	堆放、搅拌

废气
	有组织

颗粒物
	mg/m3
	10
	《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1标准

	无组织粉尘
	无组织

颗粒物
	mg/m3
	1.0
	《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2无组织排放监控浓度限值


物料粉尘控制执行《河北省煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T 2352-2016）要求。

5.1.3 噪声

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。标准值见表5-2。

表5-2  厂界噪声排放标准

	环境要素
	类别
	时段
	标准值
	单位

	厂界环境
	2类
	昼间
	60
	dB(A)

	
	
	夜间
	50
	


5.1.4 固体废物
项目运营期产生固体废物处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。
5.2 总量控制指标

本项目主要大气污染物为颗粒物，无废水排放，因此不涉及废水、废气总量指标。
6 质量保障措施和检测分析方法
张家口博浩威特环境检测技术服务有限公司于2026年7月4日至7日进行了竣工验收检测并出具检测报告。

6.1 检测分析方法

6.1.1 有组织废气检测分析方法及仪器情况表

表6-1  有组织废气检测项目、分析方法及仪器设备表

	序号
	检测项目
	分析方法及依据
	方法检出限

（mg/m3）
	仪器名称及编号

	1
	颗粒物
	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017
	1.0mg/m3
	MH3300烟气烟尘颗粒物浓度测试仪BTYQ-165

电热恒温烘箱202-1A BTYQ-314

HF-5恒温恒湿间BTYQ-125
AUY220D岛津分析天平BTYQ-008


6.1.2  无组织废气检测分析方法及仪器情况表

表6-2  无组织废气检测项目、分析方法及仪器设备表
	序号
	检测项目
	分析方法及依据
	方法检出限
	仪器名称及编号

	1
	总悬浮颗粒物
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》

HJ1263－2022
	7ug/m3
	MH1205恒温恒流大气/颗粒物采样器BTYQ-376～BTYQ-379

JD-SQ5五要素手持气象站BTYQ-314

HF-5恒温恒湿间BTYQ-125

AUY220D岛津分析天BTYQ-008


6.1.3噪声检测项目、分析方法及仪器设备表

表6-3  噪声检测项目、分析方法及仪器设备表
	序号
	检测项目
	分析方法及依据
	仪器编号
	仪器型号

	1
	厂界噪声
	《工业企业厂界环境噪声标准》 

（GB 12348-2008）
	声级计AWA5688 BTYQ-172
	厂界噪声

	
	
	
	声校准器AWA6022A  BTYQ-315
	

	
	
	
	五要素手持气象站JD-SQ5  BTYQ-314
	


6.1.4 废气及噪声监测点位示意图
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图6-1  有组织废气、无组织废气、噪声监测点位示意图

7 验收检测结果及分析

7.1 检测结果

7.1.1 有组织废气检测结果
表7-1  有组织废气检测结果

	检测点位

及时间
	检测项目
	检测结果
	执行标准限值
	达标情况

	
	
	1
	2
	3
	平均值
	
	

	生产线1废气排放口2026.07.06


	排气量（m3/h）
	2544
	2491
	2489
	2508
	/
	/

	
	烟气温度（℃）
	29.6
	33.3
	32.0
	31.6
	/
	/

	
	流速（m/s）
	12.5
	12.4
	12.3
	12.4
	/
	/

	
	颗粒物实测浓度（mg/m3）
	5.4
	5.2
	5.1
	5.2
	≤10
	/

	
	颗粒物排放速（kg/h）
	0.014 
	0.013 
	0.013 
	0.013
	/
	/

	生产线1废气排放口2026.07.07
	排气量（m3/h）
	2554
	2579
	2544
	2559
	/
	/

	
	烟气温度（℃）
	31.8
	32.5
	31.2
	31.8
	/
	/

	
	流速（m/s）
	12.6
	12.7
	12.5
	12.6
	/
	/

	
	颗粒物实测浓度（mg/m3）
	5.3
	5.3
	5.2
	5.3
	≤10
	/

	
	颗粒物排放速（kg/h）
	0.014 
	0.014 
	0.013 
	0.135
	/
	/

	备注
	治理设施：布袋除尘器，排气筒高度15m，工作负荷：＞90%；执行标准：颗粒物执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中颗粒物有组织排放浓度要求。


	检测点位

及时间
	检测项目
	检测结果
	执行标准限值
	达标情况

	
	
	1
	2
	3
	平均值
	
	

	生产线2废气排放口2026.07.06


	排气量（m3/h）
	2468
	2534
	2530
	2511
	/
	/

	
	烟气温度（℃）
	24.8
	24.2
	24.5
	24.5
	/
	/

	
	流速（m/s）
	11.8
	12.1
	12.1
	12.0
	/
	/

	
	颗粒物实测浓度（mg/m3）
	4.9
	5.1
	5.0
	5.0
	≤10
	/

	
	颗粒物排放速（kg/h）
	0.012 
	0.013 
	0.013 
	0.013
	/
	/

	生产线2废气排放口2026.07.07
	排气量（m3/h）
	2443
	2434
	2442
	2440
	/
	/

	
	烟气温度（℃）
	27.5
	27.8
	27.0
	27.4
	/
	/

	
	流速（m/s）
	11.8
	11.8
	11.8
	11.8
	/
	/

	
	颗粒物实测浓度（mg/m3）
	4.9
	5.0
	4.9
	4.9
	≤10
	/

	
	颗粒物排放速（kg/h）
	0.012 
	0.012 
	0.012 
	0.012
	/
	/

	备注
	治理设施：布袋除尘器，排气筒高度15m，工作负荷：＞90%；执行标准：颗粒物执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中颗粒物有组织排放浓度要求。


7.1.2 无组织废气检测结果
表7-2  厂界无组织废气检测结果

	采样日期
	检测项目
	检测点位
	检测结果

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	最大值

	2026.07.04
	总悬浮颗粒物(mg/m3)
	上风向1
	0.207
	0.213
	0.218
	0.222
	0.397

	
	
	下风向2
	0.283
	0.269
	0.275
	0.278
	

	
	
	下风向3
	0.345
	0.324
	0.336
	0.355
	

	
	
	下风向4
	0.397
	0.387
	0.389
	0.396
	

	2026.07.05
	总悬浮颗粒物(mg/m3)
	上风向1
	0.205
	0.208
	0.212
	0.219
	0.397

	
	
	下风向2
	0.247
	0.275
	0.274
	0.283
	

	
	
	下风向3
	0.309
	0.323
	0.338
	0.356
	

	
	
	下风向4
	0.368
	0.393
	0.384
	0.397
	

	备注
	执行标准：颗粒物执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2无组织标准要求以及满足《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》(DB13/2352-2016)要求。


7.1.3 噪声检测结果

表7-3  噪声检测结果

	时间

点位
	检测结果（Leq值dB〔A〕）
	执行标准

及限值GB12348-2008
	达标

情况

	
	BTYS260039

ZS001 
	BTYS260039

ZS002 
	BTYS260039

ZS003 
	BTYS260039

ZS004 
	
	

	2026.

07.04
	昼间
	50
	47
	56
	54
	60dB〔A〕
	达标

	
	夜间
	40
	41
	38
	39
	50dB〔A〕
	达标

	备注：1、昼间仪器前校准值93.8dB〔A〕，仪器后核查值93.8dB〔A〕；

      2、夜间仪器前校准值93.8dB〔A〕，仪器后核查值93.8dB〔A〕；

3、昼间风速1.0m/s，夜间风速1.04m/s
4、主要声源：企业生产，设备运行。


7.2 检测结果分析

7.2.1 有组织废气检测结果
经检测，废气最大排放浓度为5.4mg/m3，符合颗粒物执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1排放限值要求。
7.2.2 无组织废气检测结果

经检测，企业周边无组织排放颗粒物结果最大浓度值为0.397mg/m3，符合《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2无组织排放监控浓度限值要求。
7.2.3噪声检测结果

经检测，该企业东、南、西、北各厂界昼间噪声值范围为47-56dB(A)，夜间噪声值范围为38-41dB(A)，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区噪声标准要求（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。

7.3 总量控制要求

本项目不涉及总量控制指标。

8 环境管理检查

8.1 环保管理机构

张家口德沃水泥制品有限公司环境管理由经理负责监督，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法规宣传工作。

8.2 施工期环境管理

本工程施工期负责落实工程环评阶段及批复文件提出的环境保护措施，使工程施工对周围环境的影响降至最低。

8.3 运行期环境管理

由经理兼职管理环境工作，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控厂区内的主要污染，对各操作岗位进行环境保护监督和考核。

张家口德沃水泥制品有限公司建立环境管理制度，已与有资质的检测单位签订检测协议，对生产过程产生的废气、噪声进行检测。

8.4 社会环境影响情况调查

经咨询当地环保主管部门，项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。

8.5 环境管理情况分析

我公司设置了相应的环境管理机构，并且正常履行了施工期和运行期的环境职责，运行初期的检测工作已经完成，后续检测计划按周期正常进行。

9 公众意见调查

本项目属于环境影响报告表类项目，不需要公众意见调查。

根据本项目排放的废水、废气、噪声、固（液）体废物均得到规范化处理和处置，在项目验收时，编制单位向周边单位和群众也进行了调查走访，均表示支持项目建设运行。本项目在建设及试运行期间能够严格执行环保“三同时”制度，未发生环境污染纠纷和事故，也未发生扰民情况。

10 结论

10.1 验收结论

综上分析，本项目的建设履行了环境影响评价审批手续，按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，该项目环保治理设施满足环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，项目环保设施建设运行情况正常，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求。

10.2 建议

1、加强各项环保设施运行管理维护，确保设施正常稳定运行；

2、建立和完善废气治理设备的运行管理台账，确保废气达标排放；

3、做好固体废物管理工作，做好一般固废和危险废物的规范化管理。
建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：张家口德沃水泥制品有限公司                 填表人（签字）：                   项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	张家口德沃水泥制品有限公司新建水泥制品制造项目
	项目代码
	2412-130732-89-01-573444
	建设地点
	张家口市宣化区春光乡四方台村

	
	行业分类（分类管理名录）
	C3021水泥制品制造
	建设性质
	☑新建 □改扩建 □ 技术改造

	
	设计生产能力
	年产水泥管10000个
	实际生产能力
	年产水泥管10000个
	环评单位
	中恒鼎信项目管理（河北）有限公司

	
	环评文件审批机关
	张家口市行政审批局
	审批文号
	张行审立字〔2024〕202号
	环评文件类型
	环境影响报告表

	
	开工日期
	2025年7月
	竣工日期
	2025年9月
	排污许可证申领时间
	——

	
	环保设施设计单位
	张家口德沃水泥制品有限公司
	环保设施施工单位
	张家口德沃水泥制品有限公司
	本工程排污许可证编号
	——

	
	验收单位
	张家口浩研环保科技有限公司
	环保设施监测单位
	张家口博浩威特环境检测技术服务有限公司
	验收监测时工况
	75%

	
	投资总概算（万元）
	1200
	环保投资总概算（万元）
	100
	所占比例（%）
	8.3

	
	实际总投资（万元）
	800
	实际环保投资 （万元）
	15
	所占比例（%）
	1.9

	
	废水治理（万元）
	2.5
	废气治理（万元）
	9
	噪声治理（万元）
	2
	固体废物治理（万元）
	1.5
	绿化及生态（万元）
	5
	其他（万元）
	

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间
	3200小时

	运营单位
	张家口德沃水泥制品有限公司
	运营单位统一社会信用代码
	91130733MA08A7EK0F
	验收时间
	2026.7

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1)
	本期工程实际排放浓度（2)
	本期工程允许排放浓度（3)
	本期工程产生量（4)
	本期工程自身削减量（5)
	本期工程实际排放量（6)
	本期工程核定排放总量（7)
	本期工程“以新带老”削减量（8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量（10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	排气量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	颗粒物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	排水量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	COD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NOx
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)- (8)- (11)，(9)= (4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克
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附图一   地理位置图比例
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附图二  周边关系图比例（1：16000）
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附图三  平面布置图
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