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[bookmark: HY-19N 烷基苯基硅油][bookmark: _GoBack]HY-59N 长链烷基苯基改性硅油

[bookmark: 产品特性]一、产品特性
由有机硅单体/材料经多元改性制成，结构独特，使用简单、功能强大。具有较好的隔离润滑性能，而且有较强的耐温性能。
无毒、无腐蚀性，醇类溶剂稀释，不产生有害烟雾。
极强的润滑性和抗冲击性，工件拆模轻松无损，同时充分保护模具。使用方便，易于乳化，也可以任意比例与矿物油互溶。
具有润滑性、油溶性、耐磨耗性、消泡性、防粘性、可涂印性。对有机材料的亲和性强。

[bookmark: 理化数据及指标]二、理化数据及指标
外观：浅黄色至无色透明液体有效成分（%）：	100
粘度（25℃，mPa*s）： 1000-2000

[bookmark: 产品应用：]三、产品应用：
HY-59N 烷基苯基改性硅油可改善一般硅油的极压润滑性，在矿物油中少量添加本品，即可得到经改性的高质量、高价值的特种油品，提高矿物油的耐高低温性能。
HY-59N 烷基苯基硅油对金属材料有很好的吸附性和优良的润滑性，尤其对金属铝镁锌等金属的润滑性，可作为该类型金属的润滑剂或者压铸成型的脱模剂，也可作为高润滑性硅脂的基油。
HY-59N 烷基苯基改性硅油也可以用于塑料、橡胶、PU 制品的脱模剂。经该类产品脱模的塑料、橡胶、PU 制品，不影响其表面印刷、蒸镀、热压及涂漆等后续工序。
HY-59N 烷基苯基改性硅油可用于录音、录像磁带生产中，以及小机械润滑及塑料齿轮、滚动系统的润滑。

[bookmark: 用量推荐]四、用量推荐
依据不同的应用，建议客户先对小样进行试验，以确定最终的使用方式及其用量。

[bookmark: 包装及贮运]五、包装及贮运
1. 本品包装规格为 50Kg、200Kg 塑料桶包装。
2. 本品按照非危险品贮存及运输。
3、应存于干燥通风阴凉处，储存环境≥5℃，避免强日光照射，避免与酸、碱接触。
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